***Региональный чемпионат Красноярского края«Молодые профессионалы» 2018 г***

***Компетенция «Плотницкое дело»***

***Спецификация материалов на 1 рабочее место.***

***Модуль1***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Номер заготовки*** | ***Наименование*** | ***Кол-во*** | ***Ширина*** | ***Высота*** | ***Длина*** |
| ***1*** | ***Настил*** | ***1*** | ***120*** | ***25*** | ***1200*** |
| ***2*** | ***Настил*** | ***1*** | ***120*** | ***25*** | ***1100*** |
| ***3*** | ***Настил*** | ***1*** | ***120*** | ***25*** | ***1000*** |
| ***4*** | ***Настил*** | ***1*** | ***120*** | ***25*** | ***900*** |
| ***5*** | ***Стойка*** | ***1*** | ***60*** | ***120*** | ***1800*** |
| ***6*** | ***Стойка*** | ***1*** | ***60*** | ***120*** | ***1800*** |
| ***7*** | ***Стойка*** | ***1*** | ***60*** | ***120*** | ***1800*** |
| ***8*** | ***Стойка*** | ***1*** | ***60*** | ***120*** | ***1800*** |
| ***9*** | ***Брус*** | ***1*** | ***60*** | ***120*** | ***1400*** |
| ***10*** | ***Брус*** | ***1*** | ***60*** | ***120*** | ***1400*** |
| ***11*** | ***Брус*** | ***1*** | ***60*** | ***100*** | ***1400*** |
| ***12*** | ***Брус*** | ***1*** | ***60*** | ***100*** | ***1300*** |
| ***13*** | ***Брус*** | ***1*** | ***60*** | ***100*** | ***1300*** |
| ***14*** | ***Брус*** | ***1*** | ***60*** | ***100*** | ***700*** |
| ***15*** | ***Брусок*** | ***1*** | ***60*** | ***90*** | ***900*** |
| ***16*** | ***Брусок*** | ***1*** | ***60*** | ***90*** | ***900*** |
| ***17*** | ***Доска*** | ***1*** | ***40*** | ***140*** | ***800*** |

***Модуль 2***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование*** | ***Кол-во*** | ***Ширина*** | ***Высота*** | ***Длина*** |
| ***18*** | ***Конек*** | ***1*** | ***60*** | ***70*** | ***1100*** |
| ***19*** | ***Стропильный брусок*** | ***1*** | ***60*** | ***60*** | ***1000*** |
| ***20*** | ***Стропильный брусок*** | ***1*** | ***60*** | ***60*** | ***1000*** |
| ***21*** | ***Вальмовый брусок*** | ***1*** | ***60*** | ***60*** | ***1000*** |
| ***22*** | ***Вальмовый брусок*** | ***1*** | ***60*** | ***60*** | ***1000*** |
| ***23*** | ***Стропильный брусок*** | ***1*** | ***40*** | ***70*** | ***1200*** |
| ***24*** | ***Стропильный брусок*** | ***1*** | ***40*** | ***70*** | ***1200*** |
| ***25*** | ***Стропильный брусок*** | ***1*** | ***40*** | ***60*** | ***900*** |
| ***26*** | ***Стропильный брусок*** | ***1*** | ***40*** | ***60*** | ***900*** |

|  |
| --- |
| ***Вспомогательные материалы*** |
| **Наименование** | **Количество** | **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Материал** |
| **Тестовый брусок** | **1** | **1000** | **40** | **60** | **сосна/ель** |
| **Материал для выполнения чертежей** | **2** | **1525** | **1525** | **3,5-10** | **фанера** |
| ***Крепеж*** |
| ***№*** | ***Наименование*** | ***Количество*** | ***Диаметр*** | ***Длина*** | ***Материал*** |
| ***1*** | ***Саморез*** | ***60*** | ***3,5*** | ***41*** | ***Сталь*** |
| ***2*** | ***Саморез*** | ***20*** | ***3,5*** | ***51*** | ***Сталь*** |
| ***3*** | ***Саморез*** | ***30*** | ***4,2*** | ***76*** | ***Сталь*** |
| ***4*** | ***Саморез*** | ***10*** | ***4,8*** | ***102*** | ***Сталь*** |

***Древесина для выполнения задания. Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по длине ± 2 мм;***

***Тестовый брусок 1000 х 60 х 40***

***Из того же материала, что и для выполнения задания. Сечением 60 х 40 мм. Для каждого участника.***

***Материал для выполнения чертежей.***

 ***1525\*1525, Фанера Толщина материала 3,5 - 10 мм. Для каждого участника 2 листа.***